时空三极环境大数据平台

**格仁错湖水深测量数据集（2017）**

英文标题：Water depth measurement dataset over the Kering Tso Lake （2017）

1、摘要

本数据集包括了2017年6-7月份江湖源考察期间格仁错深度测量数据，测量时间为2017年7月2日，数据由Lowrance HDS-5声纳测深仪测得，原始数据经surfer 13软件，利用克里金差值法制成等深线图，所测原始数据包含较多的无效深度数据，后期整理时已经过筛选剔除；选择的测线合理，保证数据涵盖了各个深度梯度。

2、关键词

主题关键词：地表水,水深,湖泊  
学科关键词：陆地表层  
地点关键词：青藏高原  
时间关键词：2017-07-02, 2017

3、数据细节

1.比例尺：None

2.投影：

3.文件大小：88.0MB

4.数据格式：EXCEL

4、空间范围

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | 北：33.0 | - |
| 西：88.0 | - | 东：89.0 |
| - | 南：32.0 | - |

5、时间范围2017-07-06 00:00:00+00:00--2017-07-06 23:59:59+00:00

6、引用方式

数据的引用:

王君波. 格仁错湖水深测量数据集（2017）. 时空三极环境大数据平台, DOI:10.11888/Hydro.tpdc.270080, CSTR:18406.11.Hydro.tpdc.270080, 2018.[WANG Junbo. Water depth measurement dataset over the Kering Tso Lake （2017）. A Big Earth Data Platform for Three Poles, DOI:10.11888/Hydro.tpdc.270080, CSTR:18406.11.Hydro.tpdc.270080, 2018]

文章的引用:

7、资助项目信息

第二次青藏高原综合科学考察研究

8、数据资源提供者

姓名: 王君波  
单位: 中国科学院青藏高原研究所  
电子邮件: wangjb@itpcas.ac.cn